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1. Введение
Замок для шкафа с интерфейсом Wiegand с IC-картой - замок для шкафов с считыванием карт. Он оснащен электронным интеллектуальным управлением, считыванием карты для разблокировки и т. д., имеет множество функций, защиту от копирования, безопасен и надежен.

2. Условия использования 
Таблица 1: Природоохранное использования

	Наименование
	Регламент

	Размещение
	Внутри/Снаружи помещения

	Рабочая среда
	-20~50℃、20~90％（отсутствие конденсата или обледенения）

	Среда хранения
	-30~60℃、20~90％（отсутствие конденсата или обледенения）

	Атмосферное давление
	Атмосферное давление：70~106кПа

	Способ охлаждения
	Естественное охлаждение 

	Степень защиты
	IP55




3. Основные показатели 

Габариты корпуса замка: 176мм (длина) X 44мм (ширина) X 34мм (толщина) ± 5%

Вес: 0.8кг ± 5%

Цвет: Черный

Номинальная рабочие напряжение: 12V DC

Входящие напряжение: 10.8V DC to 13.2V DC

Рабочие потребление: не более 300 мА

Ток питание минимальный: 1000мА/12V DC вход

Поддерживаемые типы карт: IC card (S50);

Метод идентификации: поддерживает считывание номеров физических карт IC-карт и поддерживает считывание и запись зашифрованных IC-карт после настройки

Внешнего метода: после считывания номера карты, выведите его с помощью Wiegand; Защита от изоляции оптрон;

Внешний формат: поддерживает 26-битный и 34-битный форматы Wiegand; (Может быть настроен с помощью переключателя)

Разблокирование форматы: поддерживает разблокировку сигнала низкого уровня; (Настраиваемая разблокировка сигнала высокого уровня)

Тревожный выход: Один сигнал сообщает об открытие; (Контроль двери или ручки)

Внешние сигналы: Один магнитный сигнал на двери (используется для состояния двери), мониторинг состояния ручки (защита от демонтажа)

Рабочая радиочастота: 13.56МГц ± 5%

Расстояние работы карт: IC-карты рекомендуются на расстояние 10-40 миллиметров;

Статус работы: звуковая и световая индикация, обычный режим ожидания без подсветки, звуковой сигнал при перемещении карты и мигание красного индикатора, обычное отпирание, синий индикатор горит в течение 3 секунд в ожидании отпирания, дверной магнит, ручка и другие аварийные сигналы с миганием красного индикатора;

Наработка на отказ ~100 000 часов








4． Внешний вид и габариты
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Внешний вид замка
Габариты замка ± 5%
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5. Предоставляемая информация
Представляется инструкция (включающая описание функций продукта, этапы установки и ввода в эксплуатацию, меры предосторожности, устранение неисправностей и т.д.) и протокол связи верхнего уровня.
	Имя файла
	Иллюстрация

	Руководство пользователя (Руководство продукта)
	Ознакомившись с руководством пользователя, пользователи смогут ознакомиться с техническими характеристиками, функциями, инструкциями по установке и т.д. продукта

	Протокол связи
	Обратитесь к "Протоколу настройки платы CHD2100"







6. Определение подключаемого продукта
	Номер
	Основной цвет
	Функциональное определение
	notes

	1
	Красный
	+12V
	DC12V 

	2
	Черный
	GND
	Заземление

	3
	Зеленый
	UNL
	Контроль линии открытия

	4
	Белый
	OUT
	Комбинированный выход замка

	5
	Фиолетовый
	DSW
	Вход внешнего затвора

	6
	Черный
	GND
	Заземление

	7
	Серый
	WD1
	Wigand выход D1

	8
	Коричневый
	WD0
	Wigand выход D0



7. Определение DIP свича:
	Набор
Формат
	1
	2

	26BIT
	ON
	OFF

	34BIT
	OFF
	ON

	44BIT
	ON
	ON




	Набор
Опредение
	3
	4
	5

	Код набора
	ВКЛ. = Тревога о срабатывании замкнутой цепи
   Сигнал тревоги об отмене разомкнутой цепи
ВЫКЛ. = Тревога о срабатывании разомкнутой цепи
    Сигнал тревоги об отмене замкнутой цепи
	запасной
	запасной
















8. Инструкция монтажа
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Диаграмма для монтажа
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9. Wiegand output format description

Формат вывода Wiegand:
Data0/DATA1 в двух строках выводит "0" или "1" соответственно. При выводе "0": в строке DATA0 появляется отрицательный импульс; при выводе "1": в строке DATA1 появляется отрицательный импульс, как показано ниже: Длительность отрицательного импульса TP=80+10 микросекунд;
Период повторения TW=1800+100 микросекунд,
1 микросекунда=1/1000000 секунды


DATA1
=1
TW
DATA0
TP
=0
=000
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