





УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА IPTS-IP2121DMA(2,7-13,5)                                    
 

Технический паспорт

Общая информация
     
   Антивандальная купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой IPTRONIC IPTS-IP2121DMA(2,7-13,5) со встроенным моторизированным вариофокальным объективом 2,7-13,5 мм (угол горизонтального обзора: 111-33°) и матрицей 1/2.8" Progressive CMOS sensor. Мощный микропроцессор позволяет передавать изображение с разрешением FullHD (1920x1080) с частотой 60 к/с. Камера оснащена ИК-подсветкой. Встроенный WDR. Класс защиты IP67 позволяет универсально использовать данную камеру как в помещении так и на улице.


Основные характеристики

· Диапазон температуры хранения: -55°С ~ +55°С RH95% Макс
· Диапазон рабочих температур: -55°С ~ +55°С RH95% Макс
· Класс защиты: IP67, IK10
· Питание: DC12V макс. 4.8Вт, PoE(IEEE802.3af): макс. 5.6Вт
· Корпус/Цвет: Металл/Белый
	Видеокамера
	1

	Технический паспорт
	1

	Комплект креплений
	1


· Габаритные размеры: Ø148,7x109 мм
· Вес: 1102 гр


Комплект поставки



Спецификация

· Тип: Антивандальная IP видеокамера с ИК-подсветкой
· Матрица : 1/2.8" Progressive CMOS sensor
· Количество эффективных пикселей: 1920(H)*1080(V)
· Минимальная чувствительность: 0.002 лк F1.2 (AGC ON); B/W 0 лк IR ON
Объектив
· Фокусное расстояние: 2,7-13,5 мм
· Угол горизонтального обзора: 111-33°
· Угол вертикального обзора: 57-18°
· Диагональ: 134-37°
· Мин. Расстояние до объекта: 0,3 м
· Управление фокусом: Авто
· Тип объектива: Моторизованный (Ø14)
· Количество пикселей объектива: 3 МП
Основные
· Максимальная дальность ИК: 30 м
· ИК включение: Авто и Вручную
· Регулировка интенсивности ИК: Авто(Smart), Вручную и по времени
· Компенсация подсветки: 5 зон
· WDR: да (120dB)
· DNR: 3DNR
· BLC: да
· HLC: да
· Детектор движения: вкл/выкл 8 уровней
· Приватные зоны: 4 зоны
· Контроль усиления: Авто
· Баланс белого: Авто/Вручную/В помещении
· Электронный затвор: Auto: 1/5 - 1/20000 Сек
· MicroSD card: да, max 256Gb
· Релейные вх/вых: 1 вх / 1 вых
· Звук: 1 вх/1 вых
· Кнопка сброса: Да
Сетевые настройки
· Основной 1-й поток: 1920*1080
· Основной 2-й поток: 1280*960
· Основной 3-й поток: 1280*720
· Дополнительный 1-й поток: 720*480
· Дополнительный 2-й поток: 640*480
· Дополнительный 3-й поток: 320*240
· Мобильный поток: 640*480, 320*240
· Кадров в секунду: до 60
· Качество видео: 8Кб/с ~ 8Мб/с
· Контроль битрейта: CBR/VBR
· Передачи потоков: основной/дополнительный/мобильный
· IP: IPv4
· Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
· Безопасность: фильтры IP адресов/сложный пароль/ аутентификация по имени пользователя и пароля
· Метод передачи потоков: одноадресный/многоадресный
· Количество пользователей: макс. 7 (админ+пользователи)
· ONVIF: ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)
· Браузеры: IE8-11, Google Chrome 44/ниже, Firefox 51/ниже , Mac Safari 11/ниже
Аналитика
· PID (обнаружение вторжения по периметру), LCD (обнаружение пересечения линии), SOD (обнаружение стационарных объектов), PD / VD (обнаружение людей / транспортных средств), CC (перекрестный подсчет), CD (определение плотности толпы), QD (определение длины очереди), HM (тепловая карта), RSD (обнаружение звука), LPD (обнаружение номерного знака), FD (обнаружение/распознавание лиц)


Гарантийный талон №__________________________ 
Талон действителен при наличии всех штампов и отметок
	Модель
  IPTRONIC IPTS-IP2121DMA(2,7-13,5)
	Дата приобретения

	Серийный номер
	Ф.И.О. и телефон покупателя


	Название и юридический адрес продающей организации                           Место печати



Внимание: Убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на пять лет  от даты продажи.
Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими  и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.
Гарантия НЕ распространяется:
•   на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, 
града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)
•   на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
•   на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
•  На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
•   На блок питания, идущий в комплекте
•   В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
•   В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
•   В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью 
или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
•   В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре
Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Официальный ресурс компании Iptronic
Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: www.iptronic.ru
На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер  и актуальные технические характеристики.
В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, видеоуроки а так же необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение

Наши контакты

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту: info@iptronic.ru

По любым техническим вопросам  Вы можете обращаться в службу технической поддержки

- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)

- по электронной почте: support@iptronic.ru
