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Технический паспорт
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Общая информация
Панорамная IP-камера Объектив: Моторизованный (Ø14) 4x2.8-12 мм с углами обзора 112-48° по горизонтали, 58-27° по вертикали, 138-55° по диагонали. Матрица 1/1.8" Progressive CMOS sensor. Минимальная чувствительность 0.006 лк F1.2 (AGC ON); B/W 0.002 лк; 0 лк ИК вкл/Белый свет вкл. DNR: 3DNR. WDR 120dB. Аудио Микрофон на борту, 1(RCA)Вх/1(RCA)Вых. Релейные вх/вых: 2/2. Класс защиты IP67, IK10. Слот для карт памяти MicroSD (до 256Gb). Диапазон температуры хранения: -40°С ~ +60°С RH95% Макс. Диапазон рабочих температур: -40°С ~ +60°С RH95% Макс. Питание: DC12V/Hi-PoE/AC24V Макс. 43W. Корпус/Цвет: Металл/Белый. Габаритные размеры: Ø300x195 мм. Вес: 4,6 кг. 


Основные характеристики
· Разрешение 8Мп (3840x2160), 25 к/с
· WDR 120dB
· Поддержка стандарта ONVIF версии 2.4
· Матрица 1/1,8" CMOS
· Бесплатный облачный сервис
· ИК подсветка до 30м с широким углом.
· Белый свет до 15м с широким углом.
· Класс защиты от пыли и влаги IP67, IK10
· Слот под SD карту до 256Гб
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Комплектация поставки
	Имя
	 Количество

	Ip видеокамера
	 1

	Технический паспорт
	 1

	Монтажный шаблон
	 1

	Кронштейн
	1

	Гермоввод
	 1







Спецификация
	[bookmark: _Hlk162773549]Модель
	 IPTS-OIP2132MA(2,8-12)

	Тип
	 Панорамная IP-камера

	Матрица
	 1/1.8" Progressive CMOS sensor

	Количество эффективных пикселей
	 3840(H)*2160(V)

	Минимальная чувствительность
	 0.006 лк F1.2 (AGC ON); B/W 0.002 лк; 0 лк ИК вкл/Белый свет вкл

	Объектив
	

	Фокусное расстояние
	 2,8-12 мм

	Угол горизонтального обзора
	 48°- 112°

	Угол вертикального обзора
	 27°- 58°

	Диагональ
	 55°- 138°

	Управление фокусом
	 Авто, Вручную

	Тип объектива
	 Моторизованный 

	Количество пикселей объектива
	 8 МП

	Основные 
	

	Сжатие видео
	 Основной поток H.265+/H.265/H.264+/H.264, Дополнительный поток H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

	Максимальная дальность ИК
	 30 м

	Максимальная дальность белого света
	 15 м

	Подсветка включение
	 Авто и Вручную

	Регулировка интенсивности подсветки
	 Белый свет, ИК и по времени

	Компенсация подсветки
	 5 зон

	WDR
	 да (120dB)

	DNR
	 3DNR

	BLC
	 Да

	HLC
	 Да

	Детектор движения
	 вкл/выкл 8 уровней

	Приватные зоны
	 4 зоны

	Контроль усиления
	 Авто

	Баланс белого
	 Авто/Вручную/В помещении

	Электронный затвор
	 Auto 1/5 - 1/20000 Сек

	MicroSD card
	 да, max 256Gb

	Релейные вх/вых
	 2/2

	Звук
	 Микрофон на борту, 1(RCA)Вх/1(RCA)Вых

	Сжатие звука
	 G.711

	Фильтр шума
	 Да

	Кнопка сброса
	 Да

	Сетевые настройки
	

	Основной 1-й поток
	 3840*2160 25 к/с

	Основной 2-й поток
	 3072*1728 25 к/с

	Основной 3-й поток
	 2592*1944 25 к/с

	Основной 4-й поток
	 2592*1520 25 к/с

	Основной 5-й поток
	 2304*1296 25 к/с

	Основной 6-й поток
	 1920*1080 25 к/с

	Основной 7-й поток
	 1280*960 25 к/с

	Основной 8-й поток
	 1280*720 25 к/с

	Дополнительный 1-й поток
	 1280*720 25 к/с

	Дополнительный 2-й поток
	 640*480 25 к/с

	Дополнительный 3-й поток
	 320*240 25 к/с

	Мобильный поток
	 640*480 25 к/с, 320*240 25 к/с

	Качество видео
	 8Kbps ~ 16Mbps

	Контроль битрейта
	 CBR/VBR

	Передачи потоков
	 основной/дополнительный/мобильный

	IP
	 IPv4

	Протоколы
	 TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE

	Безопасность
	 фильтры IP адресов/сложный пароль/ аутентификация по имени пользователя и пароля

	Метод передачи потоков
	 одноадресный/многоадресный

	Количество пользователей
	 макс. 32 (админ+пользователи)

	ONVIF
	 ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)

	Браузеры
	 IE8-11, Google Chrome 44/ниже, Firefox 51/ниже , Mac Safari 11/ниже

	Аналитика
	PID (обнаружение вторжения по периметру), LCD (обнаружение пересечения линии), SOD (обнаружение стационарных объектов), PD / VD (обнаружение людей / транспортных средств), CC (перекрестный подсчет), CD (определение плотности толпы), QD (определение длины очереди), RE (вторжение в зону, выход из зоны), HM (тепловая карта), RSD (обнаружение звука), LPD (обнаружение номерного знака), FD (обнаружение/распознавание лиц).

	Основные характеристики 
	

	Диапазон температуры хранения
	 -40°С ~ +60°С RH95% Макс

	Диапазон рабочих температур
	 -40°С ~ +60°С RH95% Макс

	Класс защиты
	 IP67, IK10

	Питание
	 DC12V/Hi-PoE/AC24V Макс. 43W

	Корпус/Цвет
	 Металл/Белый

	Габаритные размеры
	 Ø300x195 мм

	Вес
	 4,6 кг.





Базовые рекомендации:

Данные камеры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.1.168
Логин / пароль: admin / -

- изменение заводского IP адреса:
Убедитесь, что IP видеокамера подключена и работает. На сайте в разделе «Утилиты и ПО» найдите файл “Device Config Tool”, скачайте и запустите его. Нажмите “Поиск” для поиска IP видеокамеры, выберите нужную камеру, скорректируйте сетевые настройки камеры, введите пароль администратора и нажмите «изменить» 


- Включение разрешений для элементов ActiveX
Убедитесь что у Вас разрешены  ActiveX (для этого нажмите «Инструменты»→ «Свойства браузера»→ «Безопасность»→ Выберите зону и в разделе «уровень безопасности» кликните «Другой»→ найдите «Элементы Active X и модули подключения», далее среди всех пунктов где 3 варианта действия поменяйте с "отключить" на предлагать (только для тех пунктов где выбрано «отключить».


- открытие WEB интерфейса через Internet Explorer
В адресной строке введите IP адрес камеры (по умолчанию 192.168.1.168).
При первом заходе на WEB интерфейс Вам будет предложено установить элементы ActiveX. После остановки перезапустите Internet Explorer. При повторном заходе на WEB интерфейс будет появляться окно авторизации, где необходимо ввести логин и пароль (по умолчанию admin / admin)


- подключение к камере через мобильный клиент
Убедитесь, что текущие сетевые настройки позволяют камере выходить в интернет.
Скачайте и установите приложение RXCamView. Оно доступно для установки в AppStore (для iOS) и в Play Маркет (для Android). Запустите приложение, зарегистрируйтесь и нажмите «добавить устройства» и просканируйте QR код с WEB интерфейса камеры, либо введите серийный номер вручную.
Для добавления понадобится код СAPCHA(капча), этот код написан на самой камере или на упаковке.


Официальный ресурс компании Iptronic

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: www.iptronic.ru
На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер  и актуальные технические характеристики.
В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, а так же необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение



Наши контакты


Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту: info@iptronic.ru

По любым техническим вопросам  Вы можете обращаться в службу технической поддержки

- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)

- по электронной почте: support@iptronic.ru

Гарантийный талон №__________________________ 
Талон действителен при наличии всех штампов и отметок
	Модель
  IPTRONIC IPTS-OIP2132MA(2,8-12)
	Дата приобретения

	Серийный номер
	Ф.И.О. и телефон покупателя


	Название и юридический адрес продающей организации                           Место печати



Внимание: Убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на пять лет  от даты продажи.
Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими  и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.
Гарантия НЕ распространяется:
•   на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, 
града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)
•   на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
•   на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
•  На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
•   На блок питания, идущий в комплекте
•   В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
•   В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
•   В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью 
или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
•   В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре
Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.
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