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[image: ]IPT-VR24108 - профессиональный автомобильный видеорегистратор с возможностью подключения до 4-х AHD/TVI/CVI/IPC/ANALOG камер видеонаблюдения. Данные хранятся на SD карте до 512ГБ и HDD до 4ТБ. Регистратор подходит для установки в легковом, грузовом и общественном транспорте.














·  Hisilicon, формат сжатия H.264/H.265
·  AHD/TVI/CVI/IPC/ANALOG 
·  Просмотр онлайн и архив
·  AV и VGA выходы
·  Поддержка ИБП
·  Встроенный G-сенсор, мониторинг за манерой вождения
·  Регулировка изображения камеры по горизонтали и вертикали
·  Регулировка изображения камеры на 90 градусов

Питание:
·  Широкий диапазон бортового питания 9-36 В постоянного тока 
·  Наличие цепей защиты
·  Интеллектуальная система управления питанием (отключение при низком напряжении, низкое потребление в режиме ожидания)
·  Низкое энергопотребление при отправке местоположения на сервер

Хранилище данных:
·  Встроенный конденсатор для предотвращения потери данных и повреждения накопителя, вызванного внезапным отключением
·  Специальная система управления файлами для шифрования и защиты данных
·  Запатентованная технология обнаружения плохой дорожки накопителя, которая может обеспечить непрерывность видео и длительный срок службы
·  Поддержка хранения на SD-карте до 512ГБ и HDD до 4ТБ

Интерфейс передачи(опционально):
·  Опциональная поддержка GPS/ГЛОНАСС, высокая чувствительность, быстрое позиционирование
·  Поддержка беспроводной загрузки через WiFi, 802.11b/g/n, 2,4 ГГц
·  Поддержка передачи 3G/4G, LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA





	

Система
	Главный процессор
	Hi3520DV400

	
	Операционная система
	ОС Linux

	
	Язык
	Русский / Английский

	
	Управление
	Мышка, пульт ИК

	
	Безопасность
	Админ / Пользователь

	



Аудио / Видео
	Стандарт видео
	PAL/NTSC

	
	Кодак
	H.264/H264+/H265/H265+

	
	Разрешение видео
	1080P/720P/960H/D1/CIF

	
	Возможность декодирования
	4 канала 1080P

	
	Просмотр
	1 или 4 окна

	
	Аудио сжатие
	G.726/G.711

	
	Аудиозапись 
	Синхронизированная аудио- и видеозапись

	

Запись и воспроизведение
	Режим записи
	Ручной / Событие

	
	Видео битрейт
	4096 Мбит/с, 6 классов качества изображения

	
	Аудио битрейт
	8 кб/сек

	
	Хранилище
	SD карта / HDD

	
	Видео запрос 
	По каналу / типу записи / типу тревоги

	
	Воспроизведение
	По каналу / времени

	
Обновление системы
	Режим
	Ручное / автоматическое / удаленное / аварийное восстановление

	
	Способ
	USB / Интернет / SD-карта

	







Интерфейс
	AV-вход
	4 канала по 4pin + 1 канал 6pin для IPC

	
	AV-выход
	1-канальный видеовыход VGA, 1- авиационный AV-выход

	
	Тревожный выход
	4 шт

	
	SD-карта
	карта SDXC (1 х 512 ГБ)

	
	HDD/SSD
	1 HDD/SSD (до 4TB, поддержка горячей замены)

	
	USB-интерфейс
	USB 2.0 (поддержка флешки/мыши)

	
	Вход зажигания
	АСС

	
	Индикация
	Питание / запуск / SD-карта / тревога

	
	LAN
	1 x 6pin к RJ45 (10M/100M)

	
	ИК-датчик
	Наличие

	
	Замок блокировки
	Наличие

	
	Порт отладки
	Наличие 

	
Функции расширения
(опционально)
	GPS/BD/ГЛОНАСС
	Опционально

	
	2G/3G/4G
	Поддержка CDMA / EVDO / GPRS / WCDMA / FDD LTE / TDD LTE (опционально)

	
	WIFI
	802.11b/g/n, 2.4GHz (опционально)

	




Другое
	Входная мощность
	DC 9-36В 

	
	Выходная мощность
	5В 300мА

	
	Потребляемая мощность
	Режим ожидания 8,5 мА
Максимальное потребление 
18Вт при 12В 1,5А, при 24В 0,75А

	
	Рабочая температура
	От -35 до +70

	
	Размер хранилища
	1080P 1Гб / ч / канал
720P 0,5Гб / ч / канал
960H 0,38Гб / ч / канал

	
	Размер
	162*153*52 мм


Наименование моделей в зависимости от функционала
	IPT-VR24108B
	Базовая модель (Оффлайн)

	IPT-VR24108G
	С определением координат GPS/ГЛОНАСС.

	IPT-VR24108GW
	С определением координат GPS/ГЛОНАСС. Просмотр и выгрузка данных онлайн через Wi-Fi.

	IPT-VR24108G4
	С определением координат GPS/ГЛОНАСС. 
Просмотр и выгрузка данных онлайн - Модуль 4G.

	IPT-VR24108GW4
	С определением координат GPS/ГЛОНАСС. 
Просмотр и выгрузка данных онлайн - Модуль 4G/Wi-Fi.
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