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IPT-VC22(2,8) - автомобильная купольная AHD камера. 







	Модель
	IPT-VC22(2,8)

	
Тип
	
Купольная камера

	Объектив
	2,8 мм

	Матрица
	1/2.9” GC2053

	Кодирование цвета
	PAL/NTSC

	Угол обзора
	120 градусов

	Мегапиксель
	2Мп

	Разрешение
	1920*1080

	Соотношение сигнал/шум
	≥42dB

	Инфракрасный спектр
	850 нм

	Чувствительность
	Цветной - 0,01 люкс
ИК вкл - 0 люкс

	Баланс белого
	Авто

	Инфракрасные светодиоды
	12 шт

	Дальность ИК
	5 м

	Потребляемая мощность
	2,5Вт (с ИК)

	Входное напряжение
	DC12V ± 10%

	Видео выход
	1 Vp-p, 75Ω, 4 PIN авиационный

	Класс защиты
	IP67

	Рабочая температура
	от -30°C до +70°C

	Размер
	φ60 (диаметр)*54 мм

	Вес
	215 гр
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